**Auflagering (Ausgleichsring), AR-V DIN EN 1917 - DIN V 4034-1**

**Muffenverbindung, verschiebesicher,**

**DN 625 und 800**

Auflageringe AR-V Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

**lichte Weite DN ... mm**

**Einstiegsöffnung ... mm**

Herstellernachweis : HABA-Betonwerke

[www.haba-beton.de](http://www.haba-beton.de)