**Schachtringe SR-M DIN EN 1917 - DIN V 4034-1**

**System ecoLiner, LM 1 (SLW 60),**

**DN 1000 – 1500**

Schachtringe SR-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

**mit integrierter Dichtung und einbetoniertem Lastausgleich**

**System ecoLiner**

**lichte Weite DN ... mm**

Steighilfen : Steigbügel DIN 19555 Form B Stahl/Edelstahl

Herstellernachweis : HABA-Betonwerke

 [www.haba-beton.de](http://www.haba-beton.de)